**Załącznik nr 9**

**ZDP-2.2410.9.2020**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**„Remont drogi powiatowej nr 1338P na odcinku Wieleń-Mężyk” II etap**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podsta-** |  | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** |
|  | **wa wy-** |  |  |  |  |
|  | **ceny** |  |  |  |  |
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **Droga** **powiatowa 1338P** | | | | |
| 1 | **KNR 2-** | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni | | m**2** | 470\*4 = |
| d.1 | **31 0101-** | w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm | |  | 1880.000 |
|  | **01** |  |  |  |  |
| 2 | **KNR 2-** | Nawierzchnia z gruzu betonowego - warstwa o grub.po za- | | m**2** | 470\*4 = |
| d.1 | **31 0114-** | gęszcz. 15 cm |  |  | 1880.000 |
|  | **05** |  |  |  |  |
| 3 | **KNR 2-** | Ręcznie plantowanie poboczy | | m**2** | 470\*1,5 = 705,00 |
| d.1 | **31 0114-02** |  |  |